
# Allgemein

Status-LED blinkt im 15s Takt, bei normaler Tätigkeit. Bei Fehlern blinkt die Status-LED im Sekundentakt. Die Temperatur wird aller 60 Sekunden ausgelesen. Ein Neustart erfolgt jeden Freitag um 03:00Uhr. Ein Neustart erfolgt ebenfalls, wenn Fehler für mehr als 10 Minuten auftreten.

# Schaltplan



# GPIO-Belegung

* GPIO 5 - Kontroll-LED
* GPIO 4 - DS18B20 über OneWire
* GPIO 14 + 15 - DS18B20 über serielle Schnittstelle
* GPIO 23 - Relaissteuerung Heizung
* GPIO 22 - Relaissteuerung Scheinwerfer

# Software

Die Software steht als Open-Source zur freien Verfügung. Die Softwarequellen können über <https://github.com/ReneSchwarzer/TurtleBay> bezogen werden.

# Einrichtung Raspberry PI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | SSH aktivieren: Leere Datei mit den Namen ssh in der BOOT-Partition erstellen. |  |
| 2. | Anmelden als: pi Passwort rasperry |  |
| 3. | Raspberry pi konfigurieren   * Password ändern: pi Password hallo * WLAN einrichten: SSID=xxxx, KEY=xxxxx * HOST ändern: pi * 1-Wire aktivieren * Serial aktivieren | sudo paspi-config |
| 4. | ssh auf Windows starten | ssh pi@pi |
| 5. | Alias erstellen in /etc/profile | alias ll='ls -l' |
| 6. | Net Core installieren (siehe https://dotnet.microsoft.com/download/linux-package-manager/debian10/runtime-current) | * wget https://download.visualstudio.microsoft.com/download/pr/8ddb8193-f88c-4c4b-82a3-39fcced27e91/b8e0b9bf4cf77dff09ff86cc1a73960b/dotnet-sdk-3.0.100-linux-arm.tar.gz * sudo mkdir /usr/share/dotnet-sdk * export PATH=$PATH:/usr/share/dotnet-sdk/ * sudo tar zxf dotnet-sdk-3.0.100-preview8-013656-linux-arm.tar.gz -C /usr/share/dotnet-sdk/ |
| 7. | One-Wire aktivieren | * /boot/config.txt anpassen   dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4,pullup=on   * /etc/modules anpassen   # /etc/modules  w1-gpio pullup=1  w1-therm   * Reboot: sudo reboot |
| 8. | Git installieren | sudo apt-get install git |
| 9. | Repository klonen | pi@pi:~ $ git clone <https://github.com/ReneSchwarzer/TurtleBay.git> |
| 10. | Rechte erteilen | pi@pi:~/TurtleBay/src/core $ chmod +x \*.sh |
| 11. | Root-Passwort ändern | sudo su; passwd |

# Deploy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Skript deploy.sh ausführen |  |

# Einkaufsliste

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Link | Preis |
| Schaltnetzteil 5v 3A 15W | <https://www.amazon.de/gp/product/B00MWQD43U/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1> | 11,50€ |
| Distanzmuttern 2,5mm | <https://www.amazon.de/gp/product/B01MY07FSU/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1> | 15€ |
| Hut-Leiterlatte | <https://www.amazon.de/gp/product/B01N7G1LGN/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1> | 4,5€ |
| Raspberry Pi | https://www.amazon.de/gp/product/B01CD5VC92/ref=ppx\_yo\_dt\_b\_asin\_title\_o00\_s00?ie=UTF8&psc=1 | 40€ |
| Gehäuse | <https://www.amazon.de/gp/product/B00BAADN4Y/ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?ie=UTF8&psc=1> | 15€ |
| Temperaturfühler DS18B20  Digitaler Edelstahl Temperatur Sensor Fühler DS18B20 mit 1m Kabel für Thermometer wasserdicht | <https://www.amazon.de/gp/product/B018GRN6Z4/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?ie=UTF8&psc=1> | 9,20€ |
| Relaisboard | <https://www.amazon.de/gp/product/B019Z8LWFE/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?ie=UTF8&psc=1> | 10€ |
| Grundplatte V4A 300x250x3m | <http://www.ebay.de/itm/371898185666?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT> | 16,50€ |
| Verteilerklemmen Grün/Blau/Grau | <http://www.ebay.de/itm/191945875443?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=491042058535&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT> | 25€ |
| Kabelverschraubung | <https://www.amazon.de/INIBUD-Kabelverschraubung-St%C3%BCck-Gegenmutter-Kunststoff/dp/B01LWCT6J6/ref=sr_1_cc_3?s=aps&ie=UTF8&qid=1492592937&sr=1-3-catcorr&keywords=Kabelverschraubung++m16> | 15€ |

# Aufbau

